|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPERACION | LED | MENSAJE EN OLED(I2C) |
| INICIO DE PROGRAMA | SE MANTIENE ENCENDIDO HASTA QUE EL ARDUINO SE INICIALIZE | INICIO DE PROGRAMA |
| ELECCION DE MODO | CONMUTA CADA 0.25S HASTA QUE SE ELIJA UN MODO, CUANDO SE ELIJE UN MODO DE SE APAGA | SELECCIONE MODO:  B1 MAZE  B2 MANUAL |
| MODO MAZE | | |
| ACTIVACION DEBUG | NO REALIZA NINGUNA OPERACION | B1 DEBUG B2 !DEBUG |
| MODO MAZE ACTIVO | LED PARPADEA CADA 1S TRES VECES | MODO MAZE ACTIVO:  TIME: 00:00:00 |
| REINICIO DE PROGRAMA(b1) MODO MAZE ACTIVO | NO HACE NADA | SEE YOU |
| CIERRE DE PROGRAMA(b2) MODO MAZE ACTIVO | NO HACE NADA | BYE BYE |
| MODO MANUAL ACTIVO | LED PARPADE 5 VECES CADA 0.5S | MODO MANUAL ACTIVO |
| BLE SERVER | NO HACE NADA | BLE WAITING |
| TCP SERVER | NO HACE NADA | TCP WAITING |
| REINICIO DE PROGRAMA(b1) MODO MANUAL ACTIVO | NO HACE NADA | SEE YOU |
| CIERRE DE PROGRAMA(b2) MODO MANUAL ACTIVO | NO HACE NADA | BYE BYE |